
MANUAL TÉCNICO


CONFIGURACIÓN SOFTPHONE PHONERLITE

Buscar información de la extensión que se va a configurar. (Archivo de Excel)




Cuando se abre por primera vez el sofhtphone PhonerLite mostrara el Setup Wizard.


En los campos para el Proxy y el Dominio se coloca la dirección IP del servidor Elastix, en este caso **172.20.33.33**. Luego se presiona el icono .





En la siguiente ventana del Setup Wizard se agrega la información de la extensión que se está configurando:

1. User name: **1074**
2. Authentication name: **1074**
3. Password: **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***


Se presiona .




Finalmente se agrega el profile name para la extensión: **Guillermo Crescencio**. Se presiona .




Seguido de terminar el Setup Wizard arranca el softphone PhonerLite con la configuración ingresada.




Si todos los datos proporcionados son correctos aparecerá en la parte baja de la ventana lo siguiente:




En caso contrario aparecera:




**Nota:** otra manera de ingresar al Setup Wizard es ingresando en Help/Wizard




Para editar la configuración proporcionada se ingresa a /Options/Configuration/Profile/User



Editando configuración del servidor.



Editando configuración del usuario.




CONFIGURACIÓN SOFTPHONE YATE


Buscar información de la extensión que se va a configurar. (Archivo de Excel)




Abrir Yate e ingresar a **Settings/Accounts**




Muestra la siguiente ventana, en donde se presiona **New.**



Muestra una nueva ventana, en la cual se colocan los datos de la extensión.



Finalmente se presenta la ventana anterior (Accounts) con la nueva extensión creada.

Si los datos ingresados son correctos muestra: 

En caso contrario 